¿Qué es una interrupción en el contexto de microprocesadores?